|  |
| --- |
| **ALLEGATO C - DICHIARAZIONE CRITERI TABELLARI** |
| **Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. e) D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della “fornitura di un condensatore ad aria dotato di subcooler”, finanziato con i fondi dell’Unione Europea Next Generation EU** |
| **CIG B53C9E9841**  **Partenariato Esteso “NEST - Network 4 Energy Sustainable Transition”, tematica “2. Future energy scenarios - 2.A Green energies of the future”**  **CUP D43C22003090001** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opzioni criteri tabellari** | | | **Caratteristiche dell'attrezzatura offerta** |
| Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura.  Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari. In caso di discrepanze tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi. In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero). |
| **A - Condensatore** | | | |
| **A.1 - Consumo dei ventilatori in condizioni di nominali** | | | |
| **A.1** | a | Consumo inferiore a 1.5 kWel/kWth |  |
| b | Consumo compreso tra 1.5 e 2 kWel/kWth |
| c | Consumo superiore a 2 kWel/kWth |
| **A.2 - Grado di sottoraffreddamento in condizioni nominali** | | | |
| **A.2** | a | Sottoraffreddamento uguale o superiore a 5° |  |
| b | Sottoraffreddamento compreso tra 3.1° e 5° |
| c | Sottoraffreddamento inferiore a 3.1° |
| **A.3 - Numero di fan controllabili indipendentemente** | | | |
| **A.3** | a | Regolazione di 6 o più fan |  |
| b | Regolazione da tre a cinque fan |
|  | c | Regolazione di due fan |  |
|  | d | Regolazione di un fan |  |