**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA**

**MACCHINA DI MISURA A COORDINATE OTTICA TRIDIMENSIONALE**

**CON UNITA’ DI ROTAZIONE**

**CIG B4DF990F12**

**CUP D73C22000800001**

**ALLEGATO C – DICHIARAZIONE PER VALORI CRITERI TABELLARI**

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERI TABELLARI** | **CARATTERISTICHE DELL’ATTREZZATURA OFFERTA**  Indicare i valori reali specifici delle caratteristiche dell’attrezzatura. Per i requisiti che non prevedono misure, confermare la presenza della caratteristica offerta, ove possibile specificando modalità o dettagli dell’attrezzatura che rispondono al requisito.  Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari.  In caso di discrepanze tra quanto dichiarato nel presente documento e quanto dichiarato a sistema farà fede quanto dichiarato nel presente documento e saranno di conseguenza attribuiti i corrispondenti punteggi.  In caso di assenza di una chiara indicazione dell’opzione offerta o di eventuali valori richiesti sarà attribuito il punteggio pari a zero per il criterio corrispondente indicato a sistema. |
| **A) Garanzia estesa**   1. Durata della garanzia pari a 24 mesi (0 punti) 2. Durata della garanzia pari a 36 mesi (5 punti) 3. Durata della garanzia pari a 48 mesi (10 punti) | **Indicare l’opzione offerta** |
| **B) Manutenzione ordinaria**   1. Durata della manutenzione ordinaria di 24 mesi (0 punti) 2. Durata della manutenzione ordinaria di 36 mesi (5 punti) 3. Durata della manutenzione ordinaria di 48 mesi (10 punti) | **Indicare l’opzione offerta** |
| **C) Formazione estesa**   1. Fino a 3 giorni e 4 persone presso il Dipartimento di Meccanica (0 punti) 2. Almeno due giorni addizionali di corso erogati presso la sede del Fornitore (totale almeno 5 giorni) (5 punti) 3. Almeno due giorni addizionali di corso erogati presso il Dipartimento di Meccanica (totale almeno 5 giorni) (10 punti) | **Indicare l’opzione offerta** |
| **D) Numero di punti di misura**   1. Fino a 450 milioni (incluso) (0 punti) 2. Fino a 500 milioni (incluso) (5 punti) 3. Oltre 500 milioni (10 punti) | **Indicare l’opzione offerta** |
| **E) Altezza del campione da misurare**   1. Fino a 310 mm (incluso) (0 punti) 2. Fino a 350 mm (incluso) (5 punti) 3. Oltre 350 mm (10 punti) | **Indicare l’opzione offerta** |
| **F) Minima rugosità misurabile**   1. Sa compresa tra 25 e 30 nm (inclusi) (0 punti) 2. Sa compresa tra 20 nm (incluso) e 25 nm (escluso) (5 punti) 3. Sa inferiore a 20 nm (escluso) (10 punti) | **Indicare l’opzione offerta** |
| **G) Minimo diametro del foro misurabile**   1. D compreso tra 0,15 e 0,20 mm (inclusi) (0 punti) 2. D < 0,15 mm (10 punti) | **Indicare l’opzione offerta** |
| **H) Numero di computer abilitati all’uso contemporaneo del software oltre al computer in dotazione**   1. 0 computer (0 punti) 2. 1 computer (5 punti) 3. Più di 1 computer (10 punti) | **Indicare l’opzione offerta** |
| **I) Tempo di consegna**   1. Entro 3 mesi (0 punti) 2. Entro 2 mesi (5 punti) 3. Entro 1 mese (10 punti) | **Indicare l’opzione offerta** |

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FIRMA del legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_